Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 6" города Смоленска

Адрес: г. Смоленск, ул. Кооперативная, 13/1, тел.8 (4812) 42-59-88

**АКТ**

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**действующих объектов учреждений и предприятий культуры**

**за 2023 год**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6" города Смоленска

214034, г. Смоленск, ул. Кооперативная, д.13/1, телефон: 8(4812)42-59-88

**1. Ведомственная принадлежность объекта:**

Управление культуры Администрации города Смоленска

**2. Вид деятельности:** Дополнительное образование

**3. Форма собственности:** Муниципальная

**4. Размещение объекта:** город Смоленск, ул. Кооперативная, д. 13 /1

Отдельно стоящее здание \_1\_этажей; год постройки - 1949 г

кадастровый номер участка 67:27:0010237:17, номер БТИ здания 67:27:0010327:31

**5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.:** 38 человек

**6. Функциональное назначение объекта:** дополнительное образование

**ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Пути движения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов | не менее | 1,8 | м | К | **достаточная** |  |
|  | Продольный уклон\* пути движения | не более | 5 | % | К | **нет** |  |
|  | Поперечный уклон\* пути движения | не более | 1-2 | % | К | **нет** |  |
|  | Продольный уклон\* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м | не более | 10 | % | К | **нет** |  |
|  | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Границы пешеходных путей | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее | 0,05 | м | К, С | **имеется** |  |
|  | Пересечение тротуаров с проезжей частью | высота бортового камня не более | 0,04 | м | К | **имеется** |  |
|  | Границы эксплуатируемых газонов и площадок | перепад высот бордюров, бортовых камней не более | 0,04 | м | К | **имеется** |  |
|  | Тротуары из бетонных плит | толщина швов между плитами не более | 0,015 | м | К, О | **нет** |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | - | - | К, О | **нет** |  |
|  | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие | - | - | для всех категорий | **нет** |  |
|  | **Лестницы наружные** |  |  |  |  | **имеется** |  |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц с двух сторон | на высоте | 0,9 | м | для всех, кроме К | **Не имеется** |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К | **имеется** |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К | **0,15** |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К | **имеется** |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М | **нет** |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М | **Не имеется** |  |
|  | **Пандусы наружные** |  |  |  |  | **имеется** |  |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие | - | - | К, О, М | **имеется** |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М | **имеется** |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон\* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М | достаточная |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М | достаточная |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М | имеется |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте  и на высоте | 0,7  0,9 | м | К, О, М | С одной стороны |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М | нет |  |
|  | **Препятствия на пешеходных путях** |  |  |  |  |  |  |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем | 0,1 | м | С | Более 0,1 |  |
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре | не более чем | 0,3 | м | С | имеется |  |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м | высотой не менее | 0,05 | м | С | имеется |  |
|  | Ограждение выступающих частей объектов | высотой не менее | 0,7 | м | С | нет |  |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения | высота не менее | 2,1 | м | С | нет |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | высотой | 0,9 | м | для всех, кроме К | нет |  |
|  | **Тактильная предупреждающая информация** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8 | м | С | **нет** |  |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей | должна быть | 7 | мм | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода | 0,8 | м | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии | 0,8 | м | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход  на расстоянии | 0,8 | м | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной | 0,5 | м | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | С | **нет** |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С | **нет** |  |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии | 0,5 | м | С | **нет** |  |
|  | **Информационные указатели** |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Высота расположения визуальных указателей | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м | - | - | К | достаточная |  |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | наличие | - | - | К, С | нет |  |

**2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Автостоянки** |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50 | м | К | **имеется** |  |
|  | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях | не далее | 100 | м | К | **имеется** |  |
|  | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания | не менее  (но не менее одного места) | 10 | % | К | **имеется** |  |
|  | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1 | мест | К | **имеется** |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 | 2 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 | 3 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 | 4 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 | 5 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 | 6 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 | 7 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 | 8 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 | 9 | мест | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000 | 2 | % | К |  |  |
| при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20 | мест | К |  |  |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида | не менее | 3,5 | м | К | **имеется** |  |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее | 100 | м | К | **имеется** |  |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | **нет** |  |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | **нет** |  |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара | наличие | - | - | К | **имеется** |  |

**3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Крыльцо или входная площадка** |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Навес | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Водоотвод | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие | - | - | для всех категорий | **имеется** |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте | 0,9 | м | для всех категорий | **нет** |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных ограждений | наличие | - | - | для всех категорий | **нет** |  |
|  | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток | не более | 0,015 | м | О, С | **нет** |  |
|  | **Лестница наружная** |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К | **имеется** |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К | **0,15** |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | **нет** |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте  в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9  0,5 | м | для всех, кроме К | **нет** |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К | **имеется** |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М | **имеется** |  |
|  | **Пандус наружный** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М | **да** |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М | **нет** |  |
|  | Уклон\* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М | да |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М | да |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М | имеется |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте  и на высоте | 0,7  0,9 | м | К, О, М | С одной стороны |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  | нет |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 1,8 | м | К |  | **Менее 1,5** |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 2,2 | м | К |  | **Менее 2,2** |
|  | **Двери** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К |  | **имеется** |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К |  | **да** |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К |  | **имеется** |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий |  | **да** |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее  шириной не менее | 0,1  0,2 | м  м | для всех категорий |  | **нет** |

**4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Ширина пути движения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее | 1,5 | м | К | **соответствует** |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски | не менее | 1,8 | м | К | **соответствует** |  |
|  | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее | 1,2 | м | К | **имеется** |  |
|  | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске | не менее | 1,4 | м | К | **имеется** |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» | не менее | 1,2 | м | К | **имеется** |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» | не менее  при ширине не менее | 1,5  1,5 | м | К | **имеется** |  |
|  | **Ширина проемов в стене** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9 | м | К | **имеется** |  |
|  | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м | не менее | 1,2 | м | К | **нет** |  |
|  | **Перемещение по этажам** |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие | - | - | К, О, М | **нет** |  |
|  | **Лифты** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Ширина кабины лифта | не менее | 1,1 | м | К |  |  |
|  | Глубина кабины лифта | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина дверного проема лифта | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие | - | - | К |  |  |
|  | **Лестницы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,3 | м | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,15 | м | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Уклон лестниц | не более 1:2 | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц | радиусом не более | 0,05 | м | для всех, кроме К | **нет** |  |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | высотой не менее | 0,02 | м | для всех, кроме К | **нет** |  |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц | наличие | - | - | для всех, кроме К | **С одной стороны** |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте  в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9  0,5 | м | для всех, кроме К | **имеется** |  |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте | наличие | - | - | для всех, кроме К | **да** |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К | **нет** |  |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина  высота  высота рельефа цифры не менее | 0,01  0,015  0,002 | м | С | **нет** |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы | на расстоянии | 0,6 | м | С | **нет** |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М | **нет** |  |
|  | **Пандусы** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон\* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте  и на высоте | 0,7  0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | **Двери** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | **да** |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | **да** |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | **нет** |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | **нет** |  |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее  шириной не менее | 0,1  0,2 | м | для всех категорий | **нет** |  |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен | на высоту не менее | 0,3 | м | К | **нет** |  |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие | - | - | К, О, М | **да** |  |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан | - | - | - | для всех категорий | **да** |  |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | наличие | - | - | для всех категорий | **да** |  |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены | на расстоянии не менее | 0,6 | м | К | **да** |  |
|  | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более | 0,025 | м | К | **да** |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами | на расстоянии | 0,6 | м | С | **нет** |  |

1. **ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

## 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | 5 | % | для всех категорий | **нет** |  |
|  | **Места для инвалидов и других МГН в гостиницах** |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей | не менее | 10 | % | для всех категорий |  |  |
|  | **Зоны отдыха** |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Условия отдыха в зале ожидания | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | **Расстановка оборудования** |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;  не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | - | - | К |  |  |
|  | **Подходы к оборудованию и мебели** |  |  |  |  |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | **Расположение поверхности столов** |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания | над уровнем пола на высоте не более | 0,8 | м | К |  |  |
|  | **Обеденные залы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах | наличие | - | - | К |  |  |
|  | **Читальные залы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек | наличие | - | - | К |  |  |
|  | **Раздевальные в спортивных сооружениях** |  |  |  |  |  |  |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более | 1,7 | м | К |  |  |
|  | Скамья для занимающихся инвалидов | длиной не менее  шириной не менее  высотой не более | 3  0,7  0,5 | м | К |  |  |
|  | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи | наличие | - | - | К |  |  |
|  | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи | шириной не менее  длиной не менее | 0,6  2,5 |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе | высотой от пола не более | 1,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | не менее | 2,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | **Комната отдыха при раздевальных** |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов | не менее | 0,4 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь комнаты отдыха при сауне | не менее | 20 | м2 | К |  |  |
|  | **Шкафы для хранения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 х 0,5 | - | м | для всех категорий |  |  |

* 1. **Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Площадь помещений** |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида | не менее | 12 | м2 | К |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда | не менее | 9 | м2 | К |  |  |
|  | **Ширина помещений** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски) | не менее | 1,6 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования | не менее | 2,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования | не менее | 2,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина внутриквартирных коридоров | не менее | 1,15 | м | К |  |  |
|  | Ширина балконов и лоджий в свету | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | **Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2 × 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником) | не менее 1,6 × 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная без умывальника | не менее 1,2 × 1,6 | - | м | К |  |  |
|  | **Домофон** |  |  |  |  |  |  |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией | наличие | - | - | С, Г |  |  |

**6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Санузлы** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие | - | - | К, О | **нет** |  |
|  | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,65 | м | К, О | **нет** |  |
|  | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,8 | м | К, О | **нет** |  |
|  | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной | наличие | - | - | К | **нет** |  |
|  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | наличие | - | - | К, О | **нет** |  |
|  | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья | наличие | - | - | К, О | **нет** |  |
|  | **Душевые** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры закрытых кабин душевых | не менее 1,8 х 1,8 | - | м | К |  |  |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей | не менее 1,2 х 0,9 | - | м | К |  |  |
|  | **Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин | не менее 1,8 х 2,6 | - | м | К |  |  |
|  | **Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях** |  | - | м | К | **нет** |  |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | **Удобство использования** |  |  |  |  | **нет** |  |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещенийопорными поручнями | наличие | - | - | К, О |  |  |

**7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Расположение мест обслуживания МГН** |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие | - | - | К, О | **нет** |  |
|  | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | **Расстояние до эвакуационного выхода** |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | не более | 15 | м | К, О, С, Г | **имеется** |  |
|  | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | не более | 4 | м | К, О, С, Г | **да** |  |
|  | **Ширина эвакуационных путей** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее | 0,9 | м | К | **да** |  |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях | не менее | 1,2 | м | К | **нет** |  |
|  | Ширина проходов внутри помещений | не менее | 1,2 | м | К | **да** |  |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов | не менее | 1,5 | м | К | **нет** |  |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации | не менее | 1,8 | м | К | **нет** |  |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м | К | **нет** |  |
|  | **Время эвакуации** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время | по расчету |  | мин | К, О, С, Г | **2-3** |  |
|  | **Пожаробезопасные зоны** |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования | инвалид в кресле-коляске  инвалид в кресле-коляске с сопровождающим  инвалид, перемещающийся самостоятельно  инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40  2,65  0,75  1,0 | м2/чел | К, О, С, Г | **имеется** |  |
|  | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | **Эвакуационные выходы** |  |  |  |  |  |  |
|  | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | **да** |  |
|  | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | **Пожарная сигнализация** |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | наличие | - | - | К, О, С, Г | **имеется** |  |
|  | **Система оповещения о пожаре** |  |  |  |  |  |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | **имеется** |  |
|  | **Пожарные извещатели** |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | наличие | - | - | К, О, С, Г | **имеется** |  |

**8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | | Категории, для которых установлен норматив | | Фактическое состояние | | Рекомендуемые мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | **Визуальная информация** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **К,О,Г** | |  | |
|  | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **нет** | |  | |
|  | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **нет** | |  | |
|  | **Звуковая информация** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | | С | | **нет** | |  | |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | | Г | | **нет** | |  | |
|  | **Освещенность** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **имеется** | |  | |
|  | **Связь с диспетчером или дежурным** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **нет** | |  | |
|  | В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату | наличие | - | - | | К, О, С, Г | | **нет** | |  | |
|  | **Рельефные информирующие обозначения** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки | на высоте от  на высоте до | 1,4  1,75 | м | | С | | **нет** | |  | |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах | наличие | - | - | | С | | **нет** | |  | |
|  | **Тактильная предупреждающая информация** |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | на расстоянии | 0,6 | м | С | | **Нет** | |  | |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей | должна быть | 5 | мм | С | | **нет** | |  | |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии | 0,6 | м | С | | **нет** | |  | |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены | Полоса шириной не менее | 0,5 | м | С | | **нет** | |  | |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м | С | | **нет** | |  | |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С | | **нет** | |  | |

**9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Ограждения опасных зон** |  |  |  |  |  |  |
|  | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания | размер в свету по высоте менее | 1,9 | м | К, О, С | **нет** |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более | 0,45 | м | К, О, С | **нет** |  |
|  | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах | наличие | - | - | К | **нет** |  |
|  | **Ограничение выступающих конструктивных элементов** |  |  |  |  |  |  |
|  | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | наличие | - | - | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | не более  на высоте от  на высоте до | 0,1  0,7  2,0 | м | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре | не должны выступать более чем | 0,3 | м | К, О, С, Г | **нет** |  |
|  | **Установка приборов** |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более  на высоте от пола не менее  на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1  0,85  0,4 | м | К, О, С | **нет** |  |
|  | Расположение выключателей и розеток в помещениях | на высоте от уровня пола | 0,8 | м | К, О, С |  |  |
|  | **Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН** |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | наличие | - | - | К, О, С, Г | **К,О,Г** |  |
|  | **Недопустимые покрытия полов** |  |  |  |  | **Ковров не имеется** |  |
|  | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более | 0,013 | м | К, О, С, Г | **нет** |  |

Примечание:

\* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

1. **ВЫВОДЫ**

**В результате обследования установлено**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Позиции обследования | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН | | | | |
| на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | **Пешеходные пути** | Частично  имеется | Частично  имеются | нет | имеются | Частично  имеются |
|  | **Автостоянки** | имеются | имеются | нет | имеются | Частично имеются |
|  | **Входная группа** | имеются | имеются | нет | имеются | Частично  имеются |
|  | **Пути движения в зданиях или сооружениях** | Частично  имеются | Частично  имеются | нет | Частично  имеются | Частично  имеются |
|  | **Планировочные решения** | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | **Санитарно-гигиенические помещения** | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | **Пожарная безопасность** | имеется | имеется | имеется | нет | имеется |
|  | **Средства информации и ориентирования** | Частично  имеется | Частично  имеется | Частично  имеется | Частично  имеется | Частично  имеется |
|  | **Безопасность и удобство использования** | **частично** | **частично** | **частично** | **частично** | **частично** |

**Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование элементов объекта | Мероприятия | Сроки исполнения | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Пешеходные пути** | Не запланировано |  |  |
|  | **Автостоянки** | имеется |  |  |
|  | **Входная группа** | Частично приспособлено |  |  |
|  | **Пути движения в зданиях или сооружениях** | Частично имеется |  |  |
|  | **Планировочные решения** | Планировка не приспособлена |  |  |
|  | **Санитарно-гигиенические помещения** | Не приспос**о**блено |  |  |
|  | **Пожарная безопасность** | имеется |  |  |
|  | **Средства информации и ориентирования** | нет |  |  |
|  | **Безопасность и удобство использования** | частично |  |  |

|  |
| --- |
| Директор ДШИ № 6 Г.Н. Шпакова |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |